Górno, dn. 15.07.2016 r.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów

Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie

36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie

**ZMIANA TREŚCI**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**z dnia 15.07.2016 r.**

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na **DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO** (ozn. spr. ST/DZP/8/2016)dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie w ramach projektu: „Rozbudowa, przebudowa Pawilonu nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 -2014 oraz środków Powiatu Rzeszowskiego,

w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, ZAMAWIAJĄCY zmienia treść SIWZ:

1. W SIWZ – Załącznik Nr 4B Formularz wymagań technicznych – Część nr 3: WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE – Koncentrator tlenu - w kolumnie „Wymagane parametry techniczne”

**1) dotychczasowa treść w pozycji 13:**

|  |  |
| --- | --- |
| 13 | Wymiary 39 x 44 x 58cm (+/- 4cm) |

**Zmienia się i otrzymuje brzmienie:**

|  |  |
| --- | --- |
| 13 | Wymiary 39 x 44 x 58cm (+/- 4cm) lub 58 x 38 x 24 cm lub 36 x 23 x 58,5 cm lub 30,4cm x 34,2cm x 62,2cm lub 42x16x28cm |

2. W SIWZ – Załącznik Nr 8B do SIWZ URZĄDZENIE DO SUCHYCH KĄPIELI W CO2 – Formularz wymagań technicznych – Część nr 7 - w kolumnie „Wymagane parametry techniczne”

**1) dotychczasowa treść w pozycji:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Zużycie CO2: średnio 18l/min (+/- 3l) |

**Zmienia się i otrzymuje brzmienie:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Urządzenie wyposażone w butlę z CO2 o pojemności nie mniejszej niż 25 kg. Zużycie CO2: średnio 18l/min (+/- 3l) |

3. W SIWZ – Załącznik Nr 9B do SIWZ: WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE – SSAK ELEKTRYCZNY – Część nr 8 - w kolumnie „Wymagane parametry techniczne”

**1) dotychczasowa treść w pozycji:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wymiary nie wyższe niż 37x23x20cm |

**Zmienia się i otrzymuje brzmienie:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wymiary nie wyższe niż 42x25x28cm |

## 4. W SIWZ – Załącznik Nr 13B Część 12 do SIWZ: WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE - Podnośnik jezdny - w kolumnie „Wymagane parametry techniczne”

**1) dotychczasowa treść w pozycji:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Długość podstawy jezdnej 1150-1300 mm |

**Zmienia się i otrzymuje brzmienie:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Długość podstawy jezdnej 1150-1360 mm |

**2) dotychczasowa treść w pozycji:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Zakres podnoszenia minimum 1350 mm |

**Zmienia się i otrzymuje brzmienie:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Zakres podnoszenia minimum 1330 mm |

5. W SIWZ – Załącznik Nr 17B do SIWZ Formularz wymagań technicznych – Część nr 16: WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE – Wózek do transportu chorych - w kolumnie „Wymagane parametry techniczne”

**1) dotychczasowa treść w pozycji:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Cztery podwójne antystatyczne koła jezdne blokowane centralnie, w tym co najmniej jedno z blokadą kierunkową |

**Zmienia się i otrzymuje brzmienie:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Cztery podwójne lub pojedyncze antystatyczne koła jezdne blokowane centralnie, w tym co najmniej jedno z blokadą kierunkową |

6. W SIWZ – Załącznik Nr 3B do SIWZ Formularz wymagań technicznych – Część nr 2: WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE – Monitor funkcji życiowych - w kolumnie „Wymagane parametry techniczne”

**1) dotychczasowa treść w pozycji:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych |

**Zmienia się i otrzymuje brzmienie:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w innej formie np. wykresów. |

**2)** Przestaje obowiązywać jako niezbędnie wymagany podany w sekcji „Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP)” parametr: **„Funkcja stazy”.** W konsekwencji dotychczasowa treść w pozycji:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcja stazy |  | **Tak** |  |

**Zmienia się i otrzymuje brzmienie:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcja stazy |  | **Tak/Nie** |  |